4

¿Cuál es intensidad de corriente que circula por un conductor de de resistencia cuando se aplica en sus extremos una diferencia de potencial de 100 Volts?

1. 4A <— correcta
2. 0.25A
3. 2.5A
4. 40A